产品规格/承认书
客户确认签字
(Customer acknowledges signature)
	        全部承认	   QC 承认	    工程师承认		       	  	   		

一. 一般规格 (General Specification)
项　目(Item)	规格/条件(Specification / Condition)	
01	型　号(Part No.)	4010风扇 双滚珠轴承	
02	外形尺寸(Outline Dimension)	40*40*10MM	
03	额定电压(Rated Voltage)	DC12V	
04	电压范围(Voltage Range)	5V-13.8V	
05	起动电压(Starting Voltage)	5V	a.	额定电压 (Rated Voltage)
b.	25°  C
c.  65 % RH	
06	额定电流(Rated Current)	0.11A+5%	 		
07	额定功率(Rated Power Consumption)	1.32W			
	转速(Speed)	8000±5%RPM	a.	65% RH  25°C
b.	自由空气(Free Air)
c.	额定电压(Rated Voltage)	
09	最大风量(Min. Airvolume Fiow)	
8.8CFM	a.	额定电压 (Rated Voltage)
b.	电流 (Rated Current)	
				
10	音量位准(Noise Level)	32DBA	a.	额定电压 (Rated Voltage)
b.	无响室测试(Measured in
a Non-Echo Chamber)
c.	ISO 3744测试条件 (Test
Condition)	
11	风压（Wind pressure）	3.983mmH2O 	
12	风速	0.2M/S	

二. 电气规格 (Electrical Specification)
项　目(Item)	规格/条件(Specification / Condition)	

01	极性保护
(Polarity Protection)	〇	Vcc与GND反接时，不导通.(Open circuit when Vcc & GND are exchanged)	
		●	Vcc与GND反接时，5秒拔出不会烧电路板	

02

03

GUNCAIZHU	Model	4010风扇	Date	2020.07.01	页数	第三页	

三. 材料/零件规格(Main Materials/Parts Specification)
材料/零件(Materials/Parts)	规格(Specifcation)	
轴承 (Bearing)	双滚珠轴承	
导线(Lead Wire)	框外27厘米	
端子(Connector)	2.54端子	

四. 环境测试(Environmental Specification)
项目	规格(Specifcation)	
运转温/湿度范围
(Operating Temp.Range)	温度(Temperature):   20℃ ～ 90℃	
	湿度(Humidity):      35% ～ 85%	
储存温/湿度范围
(Storge Temp.Range)	温度(Temperature):   0℃ ～ 70℃	
	湿度(Humidity):      35% ～ 80%	

六. 商标(Label)